Chariot de circulation



Article 128852 vide / 129422

* Un fonctionnement simple et autonome  
  par les groupes de sécurité
* Possibilité d'installation individuelle du matériel
* Dimensions (l x l x h) : 635 x 300 x 1110 (1230) mm
* Poids à vide environ 15 kg, avec matériel 42 kg
* Chariot en aluminium eloxé
* Roues en caoutchouc plein D125 x 25mm
* Poignée en plastique

# Supports de matériel pour

1 barrière extensible à ciseaux

2 signaux Triopan "Pompiers

2 lampes de poche Helios LED

1 panneau d'interdiction de circulation

1 panneau de flèche de détournement orange

1 support de panneau pour sur la barrière  
 à ciseaux et Triopan

2 lampes clignotantes