Einsatzleitfahrzeug MAN TGE 3.180

Feuerwehr Andermatt

Ein Bild, das Transport, Fahrzeug, Landfahrzeug, draußen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

* Kastenwagen mit Hochdach
* 5 Sitzplätze
* Fahrer- und Beifahrersitz drehbar
* 3.5 t Gesamtgewicht

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fahrgestell / Kabine  * 177 PS / 130 kW * Allradantrieb 4 x 4 * Automatikgetriebe * Anhängerkupplung Variobloc Rockinger * Besatzung: 1+1+3 * Fahrer- und Beifahrersitz drehbar  Abmessungen und Gewicht  * Länge 6.2 m * Breite 2.04 m * Höhe 2.75 m * Radstand 3.640 m * Gesamtgewicht 3.5 t  Fahrzeugelektrik  * Innenbeleuchtung * Umfeldbeleuchtung vorne, seitlich und am Heck * Rückfahrkamera * Sprachdurchsage  Ausstattungsdetails  * Verschiebbare Sitze im Mannschaftsraum * Klappbarer Tisch im Mannschaftsraum * Materialgestell im Materialraum links und rechts |