Véhicule de commandement MAN TGE 3.180

Sapeur-Pompier Andermatt

Ein Bild, das Transport, Fahrzeug, Landfahrzeug, draußen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

* Fourgon avec toit surélevé
* 5 places assises
* Siège conducteur et passager pivotant
* Poids total 3.5 t

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Châssis / Cabine  * 177 Cv / 130 kW * Entrainement 4 x 4 * Boite automatique * Crochet attelage Variobloc Rockinger * Implantation: 1+1+3 * Sièges avant pivotants  Dimension et poids  * Longueur 6.2 m * Largeur 2.04 m * Hauteur 2.75 m * Empattement 3.640 m * Poids total 3.5 t  Equipement électrique  * Eclairage intérieur LED * Eclairage périphérique gauche, droite et arrière LED * Caméra de recul * Haut-parleur  Détails aménagement  * Siège coullissant dans la partie aménagée * Table rabattable * Étagère de matériel à gauche et droite monté à l’arrière |