Personentransportfahrzeug Mercedes-Benz 317 CDI

Feuerwehr Buchegg

Ein Bild, das Landfahrzeug, Fahrzeug, draußen, Transport enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

* Kastenwagen mit Normaldach
* 9 Sitzplätze
* 3.5 t Gesamtgewicht

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fahrgestell / Kabine  * 170 PS / 125 kW * 4 x 2, Heckantrieb * Automatikgetriebe * Anhängerkupplung Variobloc Rockinger * Besatzung: 1+2+3+3 * Hecktrittbrett  Abmessungen und Gewicht  * Länge 6.3 m * Breite 2.02 m * Höhe 2.45 m * Radstand 3.665 m * Gesamtgewicht 3.5 t  Fahrzeugelektrik  * LED Innenbeleuchtung * LED Umfeldbeleuchtung  Rollcontainer  * Lastabhängige Totmannbremse * 380 kg Nutzlast je Rollcontainer * Individueller Materialeinbau  Ausstattungsdetails  * Seilwinde für die Aufnahme von Rollcontainern * Materialgestelle rechts und links im Fahrzeugheck * Trennwand mit Gitter |